#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=[]
CAD.pinconfig=Dual
CAD.provider=Component Search Engine
Dma.Request0=USART1_TX
Dma.Request1=USART1_RX
Dma.Request2=SPI2_RX
Dma.Request3=SPI2_TX
Dma.Request4=SPI1_RX
Dma.Request5=SPI1_TX
Dma.RequestsNb=6
Dma.SPI1_RX.4.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.4.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI1_RX.4.Instance=DMA2_Stream0
Dma.SPI1_RX.4.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.4.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.4.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.4.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.4.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.4.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_RX.4.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.SPI1_TX.5.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.5.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI1_TX.5.Instance=DMA2_Stream3
Dma.SPI1_TX.5.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.5.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.5.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.5.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.5.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.5.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_TX.5.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.SPI2_RX.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI2_RX.2.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI2_RX.2.Instance=DMA1_Stream3
Dma.SPI2_RX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_RX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI2_RX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI2_RX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_RX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI2_RX.2.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH
Dma.SPI2_RX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.SPI2_TX.3.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI2_TX.3.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI2_TX.3.Instance=DMA1_Stream4
Dma.SPI2_TX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_TX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI2_TX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI2_TX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_TX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI2_TX.3.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH
Dma.SPI2_TX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.USART1_RX.1.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.1.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.USART1_RX.1.Instance=DMA2_Stream2
Dma.USART1_RX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.1.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.USART1_RX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.USART1_TX.0.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.0.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.USART1_TX.0.Instance=DMA2_Stream7
Dma.USART1_TX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
FREERTOS.FootprintOK=true
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configENABLE_FPU,FootprintOK,configTOTAL_HEAP_SIZE,Queues01
FREERTOS.Queues01=netMsgQueue,8,net_msg_t,0,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,512,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL;netTask,24,1024,StartNetTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configENABLE_FPU=1
FREERTOS.configTOTAL_HEAP_SIZE=30720
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F407ZGT6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=FREERTOS
Mcu.IP10=USART1
Mcu.IP11=USART2
Mcu.IP12=USART3
Mcu.IP2=I2C1
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=SPI1
Mcu.IP6=SPI2
Mcu.IP7=SYS
Mcu.IP8=UART4
Mcu.IP9=UART5
Mcu.IPNb=13
Mcu.Name=STM32F407Z(E-G)Tx
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PE5
Mcu.Pin1=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin10=PF14
Mcu.Pin11=PF15
Mcu.Pin12=PG0
Mcu.Pin13=PG1
Mcu.Pin14=PB10
Mcu.Pin15=PB11
Mcu.Pin16=PB12
Mcu.Pin17=PB13
Mcu.Pin18=PB14
Mcu.Pin19=PB15
Mcu.Pin2=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin20=PG2
Mcu.Pin21=PG3
Mcu.Pin22=PG4
Mcu.Pin23=PG5
Mcu.Pin24=PG6
Mcu.Pin25=PG7
Mcu.Pin26=PG8
Mcu.Pin27=PA9
Mcu.Pin28=PA10
Mcu.Pin29=PA13
Mcu.Pin3=PC4
Mcu.Pin30=PA14
Mcu.Pin31=PC10
Mcu.Pin32=PC11
Mcu.Pin33=PC12
Mcu.Pin34=PD0
Mcu.Pin35=PD1
Mcu.Pin36=PD2
Mcu.Pin37=PD3
Mcu.Pin38=PD4
Mcu.Pin39=PD5
Mcu.Pin4=PC5
Mcu.Pin40=PD6
Mcu.Pin41=PD7
Mcu.Pin42=PG9
Mcu.Pin43=PG10
Mcu.Pin44=PG11
Mcu.Pin45=PG12
Mcu.Pin46=PG13
Mcu.Pin47=PG14
Mcu.Pin48=PG15
Mcu.Pin49=PB3
Mcu.Pin5=PB1
Mcu.Pin50=PB4
Mcu.Pin51=PB5
Mcu.Pin52=PB6
Mcu.Pin53=PB7
Mcu.Pin54=PB8
Mcu.Pin55=PE0
Mcu.Pin56=PE1
Mcu.Pin57=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.Pin58=VP_SYS_VS_tim7
Mcu.Pin6=PB2
Mcu.Pin7=PF11
Mcu.Pin8=PF12
Mcu.Pin9=PF13
Mcu.PinsNb=59
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F407ZGTx
MxCube.Version=6.17.0
MxDb.Version=DB.6.0.170
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Stream3_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Stream4_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream0_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream2_IRQn=true\:9\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream3_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream7_IRQn=true\:9\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:6\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SPI1_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.SPI2_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM7_IRQn=true\:15\:0\:true\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM7_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM7
NVIC.UART4_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.UART5_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
PA10.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultPP,GPIO_Speed,GPIO_PuPd
PA10.GPIO_ModeDefaultPP=GPIO_MODE_AF_PP
PA10.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA10.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA9.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultPP,GPIO_Speed,GPIO_PuPd
PA9.GPIO_ModeDefaultPP=GPIO_MODE_AF_PP
PA9.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA9.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB1.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=LED3
PB1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB1.Locked=true
PB1.PinState=GPIO_PIN_SET
PB1.Signal=GPIO_Output
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=ST_TX2
PB10.Locked=true
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=ST_RX2
PB11.Locked=true
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB12.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=CH395_SCS
PB12.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB12.Locked=true
PB12.PinState=GPIO_PIN_SET
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=CH395F_SCK
PB13.Locked=true
PB13.Mode=Full_Duplex_Master
PB13.Signal=SPI2_SCK
PB14.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=CH395F_SDO
PB14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB14.Locked=true
PB14.Mode=Full_Duplex_Master
PB14.Signal=SPI2_MISO
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=CH395F_SDO
PB15.Locked=true
PB15.Mode=Full_Duplex_Master
PB15.Signal=SPI2_MOSI
PB2.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=LED4
PB2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB2.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB2.Locked=true
PB2.PinState=GPIO_PIN_SET
PB2.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=GD_SCLK
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB3.Locked=true
PB3.Mode=Full_Duplex_Master
PB3.Signal=SPI1_SCK
PB4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=GD_SO
PB4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB4.Locked=true
PB4.Mode=Full_Duplex_Master
PB4.Signal=SPI1_MISO
PB5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=GD_SI
PB5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB5.Locked=true
PB5.Mode=Full_Duplex_Master
PB5.Signal=SPI1_MOSI
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=SD_SCL
PB6.Locked=true
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=SD_SDA
PB7.Locked=true
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=GD_WP
PB8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB8.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PB8.Locked=true
PB8.PinState=GPIO_PIN_SET
PB8.Signal=GPIO_Output
PC10.GPIOParameters=GPIO_Label
PC10.GPIO_Label=ST_TX3
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.GPIOParameters=GPIO_Label
PC11.GPIO_Label=ST_RX3
PC11.Locked=true
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=ST_TX4
PC12.Locked=true
PC12.Mode=Asynchronous
PC12.Signal=UART5_TX
PC4.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=LED1
PC4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC4.Locked=true
PC4.PinState=GPIO_PIN_SET
PC4.Signal=GPIO_Output
PC5.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC5.GPIO_Label=LED2
PC5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC5.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC5.Locked=true
PC5.PinState=GPIO_PIN_SET
PC5.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Display=Plot\: All Steps
PCC.Line=STM32F407/417
PCC.MCU=STM32F407Z(E-G)Tx
PCC.PartNumber=STM32F407ZGTx
PCC.Series=STM32F4
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD0.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD0.GPIO_Label=ST_DIR4
PD0.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PD0.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PD0.Locked=true
PD0.Signal=GPIO_Output
PD1.GPIOParameters=GPIO_Label
PD1.GPIO_Label=TP_FRSTDATA
PD1.Locked=true
PD1.Signal=GPIO_Input
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=ST_RX4
PD2.Mode=Asynchronous
PD2.Signal=UART5_RX
PD3.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_Label
PD3.GPIO_Label=TP_RD
PD3.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PD3.Locked=true
PD3.PinState=GPIO_PIN_SET
PD3.Signal=GPIO_Output
PD4.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PD4.GPIO_Label=TP_CONVST
PD4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PD4.Locked=true
PD4.Signal=GPIO_Output
PD5.GPIOParameters=GPIO_Label
PD5.GPIO_Label=ST_TX1
PD5.Locked=true
PD5.Mode=Asynchronous
PD5.Signal=USART2_TX
PD6.GPIOParameters=GPIO_Label
PD6.GPIO_Label=ST_RX1
PD6.Locked=true
PD6.Mode=Asynchronous
PD6.Signal=USART2_RX
PD7.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PD7.GPIO_Label=TP_BUSY
PD7.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PD7.Locked=true
PD7.Signal=GPXTI7
PE0.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE0.GPIO_Label=GD_CS
PE0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PE0.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PE0.Locked=true
PE0.PinState=GPIO_PIN_SET
PE0.Signal=GPIO_Output
PE1.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE1.GPIO_Label=GD_HOLD
PE1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PE1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PE1.Locked=true
PE1.PinState=GPIO_PIN_SET
PE1.Signal=GPIO_Output
PE5.GPIOParameters=GPIO_Label
PE5.GPIO_Label=CH395_INT
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPIO_Input
PF11.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PF11.GPIO_Label=LED5
PF11.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PF11.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PF11.Locked=true
PF11.PinState=GPIO_PIN_SET
PF11.Signal=GPIO_Output
PF12.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PF12.GPIO_Label=LED6
PF12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PF12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PF12.Locked=true
PF12.PinState=GPIO_PIN_SET
PF12.Signal=GPIO_Output
PF13.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PF13.GPIO_Label=TP_OS0
PF13.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PF13.Locked=true
PF13.Signal=GPIO_Output
PF14.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PF14.GPIO_Label=TP_OS1
PF14.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PF14.Locked=true
PF14.Signal=GPIO_Output
PF15.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PF15.GPIO_Label=TP_OS2
PF15.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PF15.Locked=true
PF15.Signal=GPIO_Output
PG0.GPIOParameters=GPIO_Label
PG0.GPIO_Label=DB0
PG0.Locked=true
PG0.Signal=GPIO_Input
PG1.GPIOParameters=GPIO_Label
PG1.GPIO_Label=DB1
PG1.Locked=true
PG1.Signal=GPIO_Input
PG10.GPIOParameters=GPIO_Label
PG10.GPIO_Label=DB10
PG10.Locked=true
PG10.Signal=GPIO_Input
PG11.GPIOParameters=GPIO_Label
PG11.GPIO_Label=DB11
PG11.Locked=true
PG11.Signal=GPIO_Input
PG12.GPIOParameters=GPIO_Label
PG12.GPIO_Label=DB12
PG12.Locked=true
PG12.Signal=GPIO_Input
PG13.GPIOParameters=GPIO_Label
PG13.GPIO_Label=DB13
PG13.Locked=true
PG13.Signal=GPIO_Input
PG14.GPIOParameters=GPIO_Label
PG14.GPIO_Label=DB14
PG14.Locked=true
PG14.Signal=GPIO_Input
PG15.GPIOParameters=GPIO_Label
PG15.GPIO_Label=DB15
PG15.Locked=true
PG15.Signal=GPIO_Input
PG2.GPIOParameters=GPIO_Label
PG2.GPIO_Label=DB2
PG2.Locked=true
PG2.Signal=GPIO_Input
PG3.GPIOParameters=GPIO_Label
PG3.GPIO_Label=DB3
PG3.Locked=true
PG3.Signal=GPIO_Input
PG4.GPIOParameters=GPIO_Label
PG4.GPIO_Label=DB4
PG4.Locked=true
PG4.Signal=GPIO_Input
PG5.GPIOParameters=GPIO_Label
PG5.GPIO_Label=DB5
PG5.Locked=true
PG5.Signal=GPIO_Input
PG6.GPIOParameters=GPIO_Label
PG6.GPIO_Label=DB6
PG6.Locked=true
PG6.Signal=GPIO_Input
PG7.GPIOParameters=GPIO_Label
PG7.GPIO_Label=DB7
PG7.Locked=true
PG7.Signal=GPIO_Input
PG8.GPIOParameters=GPIO_Label
PG8.GPIO_Label=DB8
PG8.Locked=true
PG8.Signal=GPIO_Input
PG9.GPIOParameters=GPIO_Label
PG9.GPIO_Label=DB9
PG9.Locked=true
PG9.Signal=GPIO_Input
PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F407ZGTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.28.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.FreePinsContext=
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F407-Demo.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F407-Demo
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,5-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true,6-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,7-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,8-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,9-MX_UART5_Init-UART5-false-HAL-true,10-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,11-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=84000000
RCC.AHBFreq_Value=168000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4
RCC.APB1Freq_Value=42000000
RCC.APB1TimFreq_Value=84000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=84000000
RCC.APB2TimFreq_Value=168000000
RCC.CortexFreq_Value=168000000
RCC.EthernetFreq_Value=168000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=168000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=168000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=192000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQCLKFreq_Value,PLLSourceVirtual,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=168000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=168000000
RCC.PLLM=4
RCC.PLLN=168
RCC.PLLQCLKFreq_Value=84000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=168000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=384000000
RCC.VCOInputFreq_Value=2000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=336000000
RCC.VcooutputI2S=192000000
SH.GPXTI7.0=GPIO_EXTI7
SH.GPXTI7.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=42.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI2.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_8
SPI2.CalculateBaudRate=5.25 MBits/s
SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI2.VirtualType=VM_MASTER
UART4.IPParameters=VirtualMode
UART4.VirtualMode=Asynchronous
UART5.IPParameters=VirtualMode
UART5.VirtualMode=Asynchronous
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.IPParameters=VirtualMode
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
VP_SYS_VS_tim7.Mode=TIM7
VP_SYS_VS_tim7.Signal=SYS_VS_tim7
board=custom
rtos.0.ip=FREERTOS
